Република Србија

ОПШТИНА ЉУБОВИЈА

Општинска управа

**-Комисија за јавну набавку-**

Број: 404-40/2019-04

16.08.2019. године

Војводе Мишића 45

Љ у б о в и ј а

На основу члана 63. став 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број: 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку радова на реконструкцији управне зграде Спортског комплекса ФК Дрина, општина Љубовија, редни број ЈН 37/2019, објављује

**ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.1**

Број: 404-40/2019-04 од 25.07.2019. године

У року предвиђеном за подношење понуда, Комисија за јавну набавку извршила је измену Конкурсне документације за јавну набавку радова на реконструкцији управне зграде Спортског комплекса ФК Дрина, општина Љубовија, редни број ЈН 37/2019 на следећи начин:

У оквиру **XII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ,** **Предмер радова на реконструкцији управне зграде Спортског комплекса ФК Дрина, општина Љубовија**, на страни 51/94, на позицији 9. ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА, **брише се** трећи ред - подпозиција „**пос IV' 200/258 цм, ком, 2**“.

Остале стране Конкурсне документације остају непромењене.

**Прилог:** измењена страна Конкурсне документације

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ**

**ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | Израда хоризонталних полуолука и олучних вертикала фи 12цм од челичног поцинкованог  пластифицираног лима. Боја графит сива. Обрачун по м1 хоризонталног и вертикалног олука. | м1 | 60 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **9. ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **1** | Производња и уградња фасадних  прозора и врата, боја бела, висококвалитетних ПВЦ петокоморних профила Рехау Еуро 70 или сл.ично, где је системска дубина штока 70 мм. Прозори и врата су застакљени нискоемисионим термоизолационим стаклом 4+16+4 (флот 4+16 инертни гас+4 нискоемисионо)или пвц термо панелом.  Уградња прозора врши се  посредством челичних држача. Оков: системски, у свему према каталошкој спецификацији произвођача система, типа Мацо Мултитренд или сл. Прозори морају да задовоље коефициенат топлотне проводљивости УW = 1.2 W/м2К или мање. У свему према шемама столарије.  Обрачун по ком уграђеног прозора. |  |  |  |  |
|  | пос I' 180/140цм | ком | 1 |  |  |
|  | пос VII' 80/260цм | ком | 1 |  |  |
|  | пос VIII' 60/60цм | ком | 3 |  |  |

Измењена страна Конкурсне документације **51 / 94**