Република Србија

ОПШТИНА ЉУБОВИЈА

Општинска управа

**-Комисија за јавну набавку-**

Број: 404-53/2017-04

10.10.2017. године

Војводе Мишића 45

Љ у б о в и ј а

 На основу члана 63. став 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број: 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за за јавну набавку грађевинског материјала за побољшање услова становања породица избеглица, редни број ЈН 42/2017, објављује

**ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Број: 404-53/2017-04 од 09.10.2017. године

 У року предвиђеном за подношење понуда, Комисија за јавну набавку извршила је измене Конкурсне документације за јавну набавку грађевинског материјала за побољшање услова становања породица избеглица, обликовану у две партије, редни број ЈН 42/2017 на следећи начин:

1. На страни 7/64 Конкурсне документације, у оквиру ***III Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, рок и место испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.***  **за партију 2. пакет 1** мења се табела у којој су наведена добра која су предмет јавне набавке у делу који се односи на подне облоге, под редним бројевима 1. и 2. и гласи:

**Пакет 1:**

|  |
| --- |
| **ПОДНЕ ОБЛОГЕ** |
| **Р.бр.** | **Опис** | **Јед.мере** | **Кол.** |
| 1 | Зидне керамичке плочице I класе димензија 40/25 cm, боје по избору корисника. Обрачун по m2. | м2 | 21 |
| 2 | Подне керамичке плочице I класе 33/33цм и дебљине ≥ 8 mm, Обрачун по м2. | м2 | 13 |

На страни 9/64, 10/64 и 11/64 Конкурсне документације, у оквиру ***III Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, рок и место испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.***  **за партију 2. пакет 2** мења се табела у којој су наведена добра која су предмет јавне набавке у делу који се односи на подне облоге под редним бројевима 1, 2, 3, 4. и 5. и у делу који се односи на грејање под редним бројевима 8, 23. и 32. и гласи:

**Пакет 2:**

|  |
| --- |
| **ПОДНЕ ОБЛОГЕ** |
| **Р.бр.** | **Опис** | **Јед.мере** | **Кол.** |
| 1 |  Зидне керамичке плочице I класе димензија 50/20цм, боје по избору корисника. Обрачун по м2.  | м2 | 12 |
| 2 | Зидне керамичке плочице I класе димензија 40/25цм, боје по избору корисника.Обрачун по м2.  | м2 | 46 |
| 3 |  Подне антиклизне керамичке плочица I класе димензија 30/60цм и дебљине ≥ 8мм. Обрачун по м2.  | м2 | 35 |
| 4 |  Подне керамичке плочица I класе димензија 33/33цм и дебљине ≥ 8мм. Обрачун по м2.  | м2 | 16 |
| 5 |  Подне керамичке плочица I класе предвиђене за спољашње постављање, димензија 33/33цм и дебљине ≥ 8мм. Обрачун по м2.  | м2 | 18 |

|  |
| --- |
| ГРЕЈАЊЕ |
| **Р.бр.** | **Опис** | **Јед.мере** | **Кол.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Циркулациона пумпа 25/40 | ком | 1 |
| 23 | Успонска цев ᴓ 15 мм, никлована Л= 700 мм | ком | 3 |
| 32 | Експанзиона посуда ≥ 15 л | ком | 1 |

1. На страни 39/64 Конкурсне документације, у оквиру **ОБРАЗАЦ 2.2 – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ-ПАРТИЈА 2, за пакет 1,** мења се табела у делу који се односи на подне облоге под редним бројевима 1 и 2, и гласи:

**ОБРАЗАЦ 2.2 – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ-ПАРТИЈА 2**

**Пакет 1:**

|  |
| --- |
| **ПОДНЕ ОБЛОГЕ** |
| **Ред.број** | **Опис** | **Јед.мера** | **Кол.** | **Цена** | **Износ** |
| 1 | Зидне керамичке плочице I класе димензија 40/25cm, боје по избору корисника.Обрачун по m2. | м2 | 21 |  |  |
| 2 | Подне керамичке плочице I класе димензија 33/33цм и дебљине ≥ 8mm, Обрачун по м2. | м2 | 13 |  |  |

На страни 41/64 и 43/64 Конкурсне документације, у оквиру **ОБРАЗАЦ 2.2 – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ-ПАРТИЈА 2, за пакет 2,** мења се табела у делу који се односи на подне облоге под редним бројевима 1, 2, 3, 4. и 5. и у делу који се односи на грејање под редним бројевима 8, 23. и 32. и гласи:

**Пакет 2:**

|  |
| --- |
| **ПОДНЕ ОБЛОГЕ** |
| **Ред.број** | **Опис** | **Јед.мера** | **Кол.** | **Цена** | **Износ** |
| 1 |  Зидне керамичке плочице I класе димензија 50/20цм, боје по избору корисника. Обрачун по м2.  | м2 | 12 |  |  |
| 2 | Зидне керамичке плочице I класе, димензија 40/25 цм, боје по избору корисника.Обрачун по м2.  | м2 | 46 |  |  |
| 3 |  Подне керамичке плочица I класе, димензија 30/60цм и дебљине ≥ 8мм. Обрачун по м2.  | м2 | 35 |  |  |
| 4 |  Подне керамичке плочица I класе димензија 33/33цм и дебљине ≥ 8мм. Обрачун по м2.  | м2 | 16 |  |  |
| 5 |  Подне керамичке плочица I класе предвиђене за спољашње постављање, димензија 33/33цм и дебљине ≥ 8мм. Обрачун по м2.  | м2 | 18 |  |  |
|  **УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а** |  |
| **ГРЕЈАЊЕ** |
| **Ред.број** | **Опис** | **Јед.мера** | **Кол.** | **Цена** | **Износ** |
| 8 | Циркулациона пумпа 25/40 | ком | 1 |  |  |
| 23 | Успонска цев ᴓ 15 мм, никлована Л= 700 мм | ком | 3 |  |  |
| 32 | Експанзиона посуда ≥ 15 л | ком | 1 |  |  |

**Прилог:** измењене стране Конкурсне документације

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**

**ПАРТИЈА 2 –** Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања породица избеглица по Одлуци о избору корисника за доделу помоћи број: 06-141/2017-01

Спецификација материјала који се набавља дата је у следећим табелама:

**Пакет 1:**

|  |
| --- |
| **ПОДНЕ ОБЛОГЕ** |
| **Р.бр.** | **Опис** | **Јед.мере** | **Кол.** |
| 1 | Зидне керамичке плочице I класе димензија 40/25cm, боје по избору корисника.Обрачун по m2. | м2 | 21 |
| 2 | Подне керамичке плочице I класе димензија 33/33 цм и дебљине ≥ 8mm. Обрачун по м2. | м2 | 13 |
| 3 | Флексибилна маса за фуговање, боје по избору корисника | кг | 15 |
| 4 | лепак за плочице  | кг | 200 |
| 5 | Ламинат I класе дебљине ≥ 7mm, боје по избору корисника.Обрачун по m2. | м2 | 13 |
| 6 | Бродски под дебљине ≥ 2 cm | м2 | 30 |
| 7 | Дрвене штафне 5\*8 cm \* 3 m дужине, 13 ком | м | 39 |
| 8 | ОСБ плоче, стандардних димензија, дебљине ≥ 12 mm | ком | 3 |
| 9 | Лајсне за ламинат од медијапана. Обрачун по m1. | м1 | 15 |
| 10 | Цемент | кг | 200 |
| **ФАСАДА** |
| **Р.бр.** | **Опис** | **Јед.мере** | **Кол.** |
| 1 | Фасадни стиропор дебљине 5 cm | м2 | 30 |
| **СТОЛАРIЈА** |
| **Р.бр.** | **Опис** | **Јед.мере** | **Кол.** |
| 1 | Једнокрилна дрвена фурнирана врата са стоком од пуног дрвета у дебљини од 15 cm, Поставити оков од хромникла, три усадне шарке по крилу и резом на крилу. Обрачун по комаду за димензије 70/205 cm | ком | 1 |
| 2 | Једнокрилна дрвена фурнирана врата са стоком од пуног дрвета у дебљини од 15 cm, Поставити оков од хромникла, три усадне шарке по крилу и резом на крилу. Обрачун по комаду за димензије 90/205cm  | ком | 2 |

 7/64

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дрвени рогови 0,08\*0,12\*5 м. Обрачун по м3  | м3 | 1.25 |
| 2 | Дрвене венчанице 0,1\*0,12\*5 м. Обрачун по м3 (4 ком) | м3 | 0.24 |
| 3 | Дрвена летва 5\*3 | м | 300 |
| 4 | Фалцовани цреп (просечне количине утрошка по м2 ≈ 12 ком | ком | 1160 |
| 5 | ћерамида | ком | 27 |
| **МАТЕРIЈАЛ** |
| **Р.бр.** | **Опис** | **Јед.мере** | **Кол.** |
| 1 | мрежа Ф4 | ком | 1 |
| 2 | ригипс плоча  | м | 2.5 |
| **САНIТАРIЈЕ** |
| **Р.бр.** | **Опис** | **Јед.мере** | **Кол.** |
| 1 | WС шоља  | ком | 1 |

 **Пакет 2:**

|  |
| --- |
| **ПОДНЕ ОБЛОГЕ** |
| **Р.бр.** | **Опис** | **Јед.мере** | **Кол.** |
| 1 |  Зидне керамичке плочице I класе димензија 50/20цм, боје по избору корисника. Обрачун по м2.   | м2 | 12 |
| 2 | Зидне керамичке плочице I класе димензија 40/25цм, боје по избору корисника.Обрачун по м2.   | м2 | 46 |
| 3 |  Подне антиклизне керамичке плочица I класе димензија 30/60цм и дебљине ≥ 8мм. Обрачун по м2.  | м2 | 35 |
| 4 |  Подне керамичке плочица I класе димензија 33/33цм и дебљине ≥ 8мм. Обрачун по м2.   | м2 | 16 |
| 5 |  Подне керамичке плочица I класе предвиђене за спољашње постављање, димензија 33/33цм и дебљине ≥ 8мм. Обрачун по м2.   | м2 | 18 |
| 6 | Флексибилна маса за фуговање, боје по избору корисника | кг | 60 |
| 7 | Ламинат I класе дебљине ≥ 7мм, боје по избору корисника.Обрачун по м2.  | м2 | 45 |
| 8 | Лајсне за ламинат од медјапана. Обрачун по м1. | м1 | 50 |

9/64

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Цемент | кг | 1000 |
| **ФАСАДА** |
| **Р.бр.** | **Опис** | **Јед.мере** | **Кол.** |
| 1 | Фасадни стиропор дебљине 10 цм  | м2 | 160 |
| 2 | Мрежица за стиропор | м2 | 200 |
| 3 | Угаоне лајсне са мрежицом за стиропор | м1 | 60 |
| **СТОЛАРIЈА** |
| **Р.бр.** | **Опис** | **Јед.мере** | **Кол.** |
| 1 | Једнокрилна дрвена врата са штоком у дебљини зидаод 12-25 cm, фурнирано крило I класе. Врата у комплету са крилом и самоштелујућим первазима боје класичног дрвета. Поставити оков од хромникла, браву укопавајућу са два кључа, три усадне шарке по крилу. Обарчун по комаду димензије 70/205 |  ком | 2  |
| 2 | Једнокрилна дрвена врата са штоком у дебљини зидаод 12-25 cm, фурнирано крило I класе. Врата у комплету са крилом и самоштелујућим первазима боје класичног дрвета. Поставити оков од хромникла, браву укопавајућу са два кључа, три усадне шарке по крилу. Обарчун по комаду димензије 80/205 | ком | 4 |
| 3 | Једнокрилна дрвена врата са штоком у дебљини зидаод 12-25 cm, фурнирано крило I класе. Врата у комплету са крилом и самоштелујућим первазима боје класичног дрвета. Поставити оков од хромникла, браву укопавајућу са два кључа, три усадне шарке по крилу. Обарчун по комаду димензије 90/205 | ком | 1 |
| ГРЕЈАЊЕ |
| **Р.бр.** | **Опис** | **Јед.мере** | **Кол.** |
| 1 | Радијатори- панелни 22-600-800 | ком | 2 |
| 2 | Радијатори- панелни 22-600-1000 | ком | 2 |
| 3 | Радијатор- панелни 22-600-1200 | ком | 1 |
| 4 | Радијатор- панелни 22-600-1400 | ком | 1 |
| 5 | Сушач 500 x 1200 (или сличних димензија) | ком | 1 |
| 6 | Сушач 500 x 1400 (или сличних димензија) | ком | 1 |
| 7 | Бојлер комбиновани 80 л- иноx | ком | 1 |
| 8 | Циркулациона пумпа 25/40 | ком | 1 |
| 9 | Цев CU ᴓ 22 у шипци | м1 | 5 |
| 10 | Цев CU ᴓ 28 у шипци | м1 | 5 |
| 11 | Вентил 1", кугла са холендером | ком | 2 |

 10/64

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Термо манометар 1/2" | ком | 1 |
| 13 | Сигурносни вентил 1/2" 3 бара | ком | 1 |
| 14 | Т- комад CU 28-18-28 | ком | 1 |
| 15 | Т- комад CU 22-28-22 | ком | 2 |
| 16 | МС - прелаз 1" /ᴓ28 МЖ | ком | 5 |
| 17 | МС - прелаз 1" /ᴓ28 УН | ком | 1 |
| 18 | МС - прелаз 3/4" /ᴓ22 | ком | 1 |
| 19 | Холендер 1"- поцинчани | ком | 1 |
| 20 | Редукција CU ᴓ28/ᴓ22 ЖЖ | ком | 4 |
| 21 | Нипла CU ᴓ22 | ком | 4 |
| 22 | Успонски вентил за термо главе 1/2" - угаони | ком | 6 |
| 23 | Успонска цев ᴓ 15 мм, никлована Л= 700 мм | ком | 3 |
| 24 | Навијак Т-К-М 1/2" 100% | ком | 6 |
| 25 | Полуспојница за CU ᴓ15мм | ком | 30 |
| 26 | Вентил угаони 1/2" , | ком | 3 |
| 27 | Навијак угаони 1/2" | ком | 3 |
| 28 | МС- прелаз 1/2"/ᴓ15мм МЖ | ком | 6 |
| 29 | Цевни термостат  | ком | 1 |
| 30 | Колено CU ᴓ28 ЖЖ | ком | 4 |
| 31 | Колено CU ᴓ28 МЖ | ком | 2 |
| 32 | Експанзиона посуда ≥ 15 л | ком | 1 |

**Пакет 3:**

|  |
| --- |
| **МАТЕРИЈАЛ ЗА СПОЉНЕ ЗИДОВЕ** |
| **Р.бр.** | **Опис** | **Јед.мере** | **Кол.** |
| 1 | Стиропор дебљине 8 цм | м² | 200.00 |
| 2 | Мрежа | м² | 200.00 |
| 3 | Типлови | ком | 800.00 |
| 4 | Лепак | кг | 2,000.00 |
| 5 | Лајсне | м | 30.00 |
| **МАТЕРИЈАЛ ЗА СПОЉАШЊУ И УНУТРАШЊУ ОБРАДУ** |
| **Р.бр.** | **Опис** | **Јед.мере** | **Кол.** |
| 1 | Ригипс плоче | м² | 120.00 |
| 2 | Профили за ригипс плоче | м | 60.00 |
| 3 | Собна врата 205x90цм | ком | 3.00 |
| 4 | Собна врата 205x80цм | ком | 1.00 |
| 5 | Подне плочице за купатило 33x33 | м² | 4.00 |
| 6 | Зидне плочице за купатило 40x20 | м² | 20.00 |
| 7 | Подне плочице за кухињу 33x33 | м² | 10.00 |
| 8 | Зидне плочице за кухињу 40x20 | м² | 9.00 |
| 9 | Плочице за степенице 33x33 | м² | 17.00 |
| 10 | Лајсне за степенице | м | 18.00 |

 11/64

**ОБРАЗАЦ 2.2 – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ– Партија 2, Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања породица избеглица по Одлуци о избору корисника за доделу помоћи број: 06-141/2017-01**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА ЗА ПАРТИЈУ 2**

**ПАКЕТ 1:**

|  |
| --- |
| **ПОДНЕ ОБЛОГЕ** |
| **Ред.број** | **Опис** | **Јед.мера** | **Кол.** | **Цена** | **Износ** |
| 1 | Зидне керамичке плочице I класе димензија 40/25cm, боје по избору корисника.Обрачун по m2. | м2 | 21 |  |  |
| 2 | Подне керамичке плочице I класе димензија 33/33 цм и дебљине ≥ 8mm, Обрачун по м2. | м2 | 13 |  |  |
| 3 | Флексибилна маса за фуговање, боје по избору корисника | кг | 15 |  |  |
| 4 | лепак за плочице  | кг | 200 |  |  |
| 5 | Ламинат I класе дебљине ≥ 7mm, боје по избору корисника.Обрачун по m2. | м2 | 13 |  |  |
| 6 | Бродски под дебљине ≥ 2 cm | м2 | 30 |  |  |
| 7 | Дрвене штафне 5\*8 cm \* 3 m дужине, 13 ком | м | 39 |  |  |
| 8 | ОСБ плоче, стандардних димензија, дебљине ≥ 12 mm | ком | 3 |  |  |
| 9 | Лајсне за ламинат од медијапана. Обрачун по m1. | м1 | 15 |  |  |
| 10 | Цемент | кг | 200 |  |  |
|  **УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а** |  |
| **ФАСАДА** |  |
| **Ред.број** | **Опис** | **Јед.мера** | **Кол.** | **Цена** | **Износ** |
| 1 | Фасадни стиропор дебљине 5 cm | м2 | 30 |  |  |
|  **УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а** |  |  |
| **СТОЛАРИЈА** |
| **Ред.број** | **Опис** | **Јед.мера** | **Кол.** | **Цена** | **Износ** |
| 1 | Једнокрилна дрвена фурнирана врата са стоком од пуног дрвета у дебљини од 15 cm, Поставити оков од хромникла, три усадне шарке по крилу и резом на крилу. Обрачун по комаду за димензије, 70/205 cm (приближне мере) |  ком | 2  |  |  |
| 2 | Једнокрилна дрвена фурнирана врата са стоком од пуног дрвета у дебљини од 15 cm, Поставити оков од хромникла, три усадне шарке по крилу и резом на крилу. Обрачун по комаду за димензије, 90/205cm (приближне мере)  | ком | 1 |  |  |

 39/64

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Дрвена летва 5\*3 | м | 300 |  |  |
| 4 | Фалцовани цреп (просечне количине утрошка по м2 ≈ 12 ком | ком | 1160 |  |  |
| 5 | Ћерамида | ком | 27 |  |  |
|  **УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а** |  |
| **МАТЕРИЈАЛ** |
| 1 | Мрежа Ф4 | ком | 1 |  |  |
| 2 | Ригипс плоча | м | 2,5 |  |  |
| **УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а** |  |
| **САНИТАРИЈЕ** |
| 1 | WС шоља  | ком | 1 |  |  |
|  **УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а** |  |
|  |  |
|  |  |
| **УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:** |  |
| **ПДВ:** |  |
| **УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом:** |  |

**ПАКЕТ 2:**

|  |
| --- |
| **ПОДНЕ ОБЛОГЕ** |
| **Ред.број** | **Опис** | **Јед.мера** | **Кол.** | **Цена** | **Износ** |
| 1 |  Зидне керамичке плочице I класе 50/20цм, боје по избору корисника, Обрачун по м2.  | м2 | 12 |  |  |
| 2 | Зидне керамичке плочице I класе димензија 40/25цм, боје по избору корисника.Обрачун по м2.   | м2 | 46 |  |  |
| 3 |  Подне керамичке плочица I класе димензија 30/60цм и дебљине ≥ 8мм. Обрачун по м2.  | м2 | 35 |  |  |
| 4 |  Подне керамичке плочица I класе димензија 33/33цм и дебљине ≥ 8мм. Обрачун по м2.  | м2 | 16 |  |  |
| 5 |  Подне керамичке плочица за спољашње постављање I класе димензија 33/33цм и дебљине ≥ 8мм. Обрачун по м2.   | м2 | 18 |  |  |
| 6 | Флексибилна маса за фуговање, боје по избору корисника | кг | 60 |  |  |
| 7 | Ламинат I класе дебљине ≥ 7мм, боје по избору корисника.Обрачун по м2.  | м2 | 45 |  |  |

41/64

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Циркулациона пумпа 25/40 | ком | 1 |  |  |
| 9 | Цев CU ᴓ 22 у шипци | м1 | 5 |  |  |
| 10 | Цев CU ᴓ 28 у шипци | м1 | 5 |  |  |
| 11 | Вентил 1", кугла са холендером | ком | 2 |  |  |
| 12 | Термо манометар 1/2" | ком | 1 |  |  |
| 13 | Сигурносни вентил 1/2" 3 бара | ком | 1 |  |  |
| 14 | Т- комад CU 28-18-28 | ком | 1 |  |  |
| 15 | Т- комад CU 22-28-22 | ком | 2 |  |  |
| 16 | МС - прелаз 1" /ᴓ28 МЖ | ком | 5 |  |  |
| 17 | МС - прелаз 1" /ᴓ28 УН | ком | 1 |  |  |
| 18 | МС - прелаз 3/4" /ᴓ22 | ком | 1 |  |  |
| 19 | Холендер 1"- поцинчани | ком | 1 |  |  |
| 20 | Редукција CU ᴓ28/ᴓ22 ЖЖ | ком | 4 |  |  |
| 21 | Нипла CU ᴓ22 | ком | 4 |  |  |
| 22 | Успонски вентил за термо главе 1/2" - угаони | ком | 6 |  |  |
| 23 | Успонска цев ᴓ 15 мм, никлована Л= 700 мм | ком | 3 |  |  |
| 24 | Навијак Т-К-М 1/2" 100% | ком | 6 |  |  |
| 25 | Полуспојница за CU ᴓ15мм | ком | 30 |  |  |
| 26 | Вентил угаони 1/2" , | ком | 3 |  |  |
| 27 | Навијак угаони 1/2" | ком | 3 |  |  |
| 28 | МС- прелаз 1/2"/ᴓ15мм МЖ | ком | 6 |  |  |
| 29 | Цевни термостат  | ком | 1 |  |  |
| 30 | Колено CU ᴓ28 ЖЖ | ком | 4 |  |  |
| 31 | Колено CU ᴓ28 МЖ | ком | 2 |  |  |
| 32 | Експанзиона посуда ≥ 15 л | ком | 1 |  |  |
| **УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а** |  |
|  |  |
|  |  |
| **УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:** |  |
| **ПДВ:** |  |
| **УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом:** |  |

**ПАКЕТ 3:**

|  |
| --- |
| **МАТЕРИЈАЛ ЗА СПОЉНЕ ЗИДОВЕ** |
| **Ред.број** | **Опис** | **Јед.мера** | **Кол.** | **Цена** | **Износ** |
| 1 | Стиропор дебљине 8 цм | м² | 200.00 |  |  |
| 2 | Мрежа | м² | 200.00 |  |  |
| 3 | Типлови | ком | 800.00 |  |  |
| 4 | Лепак | кг | 2,000.00 |  |  |
| 5 | Лајсне | м | 30.00 |  |  |
|  **УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а** |  |
| **МАТЕРИЈАЛ ЗА СПОЉАШЊУ И УНУТРАШЊУ ОБРАДУ** |
| **Ред.број** | **Опис** | **Јед.мера** | **Кол.** | **Цена** | **Износ** |

43/64