Република Србија

**ОПШТИНА ЉУБОВИЈА**

**-Општинска управа-**

-Комисија за јавну набавку-

Број: 404-35/2020-04

23.07.2020. године

Војводе Мишића 45

Љ у б о в и ј а

**ПРЕДМЕТ**: Одговор Комисије за јавну набавку бр. 2

Комисији за јавну набавку – Радови на изградњи игралишта у дворишту ПУ “Полетарац“ Љубовија, редни број ЈН 32/2020, дана 20.07.2020. године, упућен је захтев за појашњење конкурсне документације, односно питање:

**ПИТАЊЕ БРОЈ 1.**  На страни  бр.17 од понуђача се тражи да  достави и копију испитног извештаја произвођача опреме за ублажавање са одређеном критичном висином пада SRP EN 1177.  
Обзиром да се испитивање критичне висине пада гумене подлоге обавља  
на лицу места, тек након њеног изливања, као и да се на основу тада  
добијених резултата издаје испитни извештај, да ли је прихватљиво да  
се уз понуду достави Уверење о квалитету ( потврда да је производ  
погодан за коришћење на дечијим игралиштима ), а да се испитни  
извештај достави кад је то реално могуће, након изливања гуме и  
испитивања на лицу места-са првим прегледом

**Одговор:** Што се тиче достављања копије испитног извештаја произвођача опреме за ублажавање удара са одређеном критичном висином пада SRPS EN 1177, прихватљиво је доставити Уверење о квалитету ( потврда да је производ  
погодан за коришћење на дечијим игралиштима), под условом да се испитни  
извештај достави кад је то реално могуће, након изливања гуме и  
испитивања на лицу места, односно приликом прве контроле, а све у складу са са Правилником о безбедности дечијег игралишта.

**ПИТАЊЕ БРОЈ 2.** У конкурсној документацији на страни 11, тачка 15. ливена тартан подлога, навели сте да су димензије и распоред дати у графичком делу који не постоји у документацији. Молимо да додате графички део, на основу кога може да се уради детаљна калкулација.

**Одговор:** У Конкурсној документацијаи, на страни 4/59, у поглављу III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОТРЕБНИХ ДОБАРА пише да увид у пројектно техничку документацију може се извршити у просторијама Општинске управе општине Љубовија, радним данима у периоду од 07 – 15 часова. Такпђе увид у техничку документацију омогућен је и на званичној интернет презентацији општине Љубовија ( WWW. ljuibovija.rs )у оквиру јавне набавке Радови на изградњи игралишта у дворишту ПУ “Полетарац“ Љубовија, редни број ЈН 32/2020.

**ПИТАЊЕ БРОЈ 3.**

У конкурсној документацији наводите четири боје тартан подлоге. Молимо наручиоца да прецизира за све боје тачну квадратуру, која врло битно утиче на крајњу цену понуде.

**Одговор:** У Конкурсној документацијаи, на страни 4/59, у поглављу III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОТРЕБНИХ ДОБАРА пише да увид у пројектно техничку документацију може се извршити у просторијама Општинске управе општине Љубовија, радним данима у периоду од 07 – 15 часова. Такпђе увид у техничку документацију омогућен је и на званичној интернет презентацији општине Љубовија ( WWW. ljuibovija.rs )у оквиру јавне набавке Радови на изградњи игралишта у дворишту ПУ “Полетарац“ Љубовија, редни број ЈН 32/2020.

**ПИТАЊЕ БРОЈ 4.**

Зашто у конкурсној документацији не постоји идејни пројекат, ситуациони план на основу кога би могао да се одреди распоред тражених справа/играчака а да то буде у складу са Правилником о безбедности дечијих игралишта? Молимо вас да нам доставите тражени документ.

**Одговор:** У Конкурсној документацијаи, на страни 4/59, у поглављу III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОТРЕБНИХ ДОБАРА пише да увид у пројектно техничку документацију може се извршити у просторијама Општинске управе општине Љубовија, радним данима у периоду од 07 – 15 часова. Такпђе увид у техничку документацију омогућен је и на званичној интернет презентацији општине Љубовија ( WWW. ljuibovija.rs )у оквиру јавне набавке Радови на изградњи игралишта у дворишту ПУ “Полетарац“ Љубовија, редни број ЈН 32/2020.

**ПИТАЊЕ БРОЈ 5.** У документацији захтевате за опрему упутство за постављање, одржавање и коришћење опреме за дечја игралишта. Молимо наручиоца да дозволи достављање упутстава за постављање, одржавање и коришћење опреме само изабраном понуђачу пре почетка извођења радова. Јер у овом поступку нису неопходна из разлога изузетне обимности а тражене карактеристике и квалитет опреме се виде из других докумената која се прилажу као што су технички лист, сертификата опреме и декларација о усаглашености.

**Одговор:** Правилником о безбедности дечјих игралишта (Сл. гласник 41/19), јасно су дефинисани услови за стављање опреме и површине за ублажавање удара за дечја игралишта на тржиште Републике Србије. Уколико понуђач (произвођач) поседује Декларацију/е о усаглашености онда поседује и одговарајуће Упутство/а за постављање, одржавање и коришћење опреме.

**ПИТАЊЕ БРОЈ 6.** За опрему сте навели у табели за који узраст деце је намењена и колико корисника може да користи сваку појединачну справу.Ове карактеристике за опрему које сте стриктно навели варирају од произвођача до произвођача те сваки произвођач има своје критеријуме. Молимо наручиоца да прихвати критеријуме сертификоване опреме и других произвођача а који се разликују од наведених, а све је у складу са стандардом.

**Одговор:** Пројектним задаткон а касније и самим пројектом дефинисан је капацитет Дечијег игралишта на основу броја корисника.

Сва опрема мора бити прилагођена и намењена деци предшколског узраста

**ПИТАЊЕ БРОЈ 7.** У конкурсној документацији за понуђену опрему тражите да ако понуђач понуди “одговарајуће” добро у складу са спецификацијом дужан је уз Понуду доставити доказе којима потврђује да та добра имају **исте техничке карактеристике** као и добра одређена у конкурсној документацији - потврду о усаглашености понуђеног добра са карактеристикама траженог добра или други доказ о карактеристикама добра која нуди.

Ове карактеристике и изглед опреме које сте навели испуњава само један понуђач а код других оне варирају од произвођача до произвођача те сваки произвођач има своје критеријуме. Молимо наручиоца да прихвати критеријуме сертификоване опреме и других произвођача а који се разликују од наведених, а све је у складу са стандардом. Тиме што тражите идентичне техничке карактеристике незаконито сужавате конкуренцију противно одредбама Закона о јавним набавкама у члановима:

76. став 6 Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке.

10. Начело обезбеђивања конкуренције

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију. Наручилац не може да ограничи конкуренцију, апосебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког

поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума.

Молимо вас да услов поставите тако да омогући ширу конкуренцију у складу са законом и омогући учешће понђача који нуде одговарајућу сертификовану робу која има одговарајуће карактеристике, не идентичне а које би одговарале предмету јавне набавке

**Одговор:** Пројектно-техничком документацијом је предвиђена је опрема високог квалитета, високе функционалности, дужег века трајања, са што мањим потребама за одржавањем. Понуђена опрема мора задовољавати напред наведене критеријуме имајући у виду да ће корисници исте бити деца. Наручилац ће прихватити опрему било ког произвођача, која испуњава стандарде и карактеристике које је пројектант, као стручно лице, навео у прјектно – техничкој документацији.

**ПИТАЊЕ БРОЈ 8.** У оквиру кадровског капацитета као кључно техничко особље тражите лице са лиценцом 474 - Одговорни извођач радова на пејзажном уређењу слободних простора . Молимо вас да размотрите ваш захтев јер није у логичкој вези са предметом јавне набавке из разлога што је извршење предметне јавне набавке није неопходно потребно лице са том лиценцом него је сасвим довољан оправдан захтев за одговорним извођачем радова односно дипл. Инж. Грађевине са лиценцом 474 **или** 410 или 412 или 413 или 712 или 400 или 401 како би што већи број понуђача могао да се јави на набавку и омогући што шира конкуренција у складу са Законом о јавним набавкама.

Многи заинтересовани понуђачи имају велики број референци иако немају у радном односу или на други начин ангажовано ице са лиценцом 474 - Одговорни извођач радова на пејзажном уређењу слободних простора. Стога сматрамо да ангажовање траженог кадра да не утиче на квалитет изведених радова.

**Одговор:** Наручилац сматрада у оквиру кадровског капацитета као кључно техничко особље оправдана тражи лице са лиценцом 474 - Одговорни извођач радова на пејзажном уређењу слободних простора, а што се може видети у опису извођачке лиценце 474 и врсте радова које је потребно извести.

**ПИТАЊЕ БРОЈ 9.** У оквиру техничке документације под ставком 15. наводите следеће: Подлога за ублажавање удара – ливена гумена подлога Изливање еластичне подлоге на простору дечијег игралишта израђене од гуменог гранулата изводи се у два слоја на лицу места на постојећу асфалтну подлогу. Први, амортизујући слој се изводи од мешавине прозирног полиуретана и СБР гранулата у димензији 4-8 мм, **у дебљини од 40 мм**.

А у оквиру општих техничких описа радова под ставком уградња гумене подлоге стоји:

Изливање еластичне подлоге на простору дечијег игралишта израђене од гуменог гранулата изводи се у два слоја на лицу места на претходно припремљјену кошуљицу. Први, амортизујући слој се изводи од мешавине прозирног полиуретана и СБР гранулата у димензији 4-8 мм, у дебљини **од 30 до 90 мм**.

Сматрамо да је у оквиру општих техничких описа радова дошло до грешке у куцању и да треба да стоји за први, амортизујући слој дебљина **од 30 до 40 мм.**

Молимо вас за разјашњење и исправку грешке у наведеној дебљини првог, амортизујућег слоја.

**Одговор:** Изливање еластичне подлоге се врши у два слоја укупне дебљине 50 мм.

Први, амортизујући слој се изводи од мешавине прозирног полиуретана и СБР гранулата у димензији 4-8 мм, у дебљини од 40 мм.

Други слој од мешавине прозирног УВ стабилног полиуретана и гранулата димензија 1-3 мм у бојама према пројектном решењу, у дебљини 10 мм.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**

**ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА**